**FrostHeater**

****

**HW 3600**
• 100 °C
• 103 kW
• 1860 kg

## Sopii sulatukseen, lämmitykseen, betonitöihin, vahinkosaneerauksiin jne.

* Roudansulatus & lämmittimet
* Sulatus ennen tamppausta
* Perusteiden, viemäröintien ja kylttien sulatus
* Täyttömassojen pakkassuojaus
* Perusteiden pakkassuojaus
* Rakennusten ja autotallien lämmitys
* Työpajojen ja työtelttojen lämmitys
* Betonin kovetus
* Sähköntuotto
* Vuokrakoneet

#### Näin roudansulatus FrostHeaterilla toimii

1. Joustavat lämpöletkut levitetään alueelle, joka sulatetaan, kovetetaan tai suojataan pakkaselta.
2. HW-lämmönsiirtoneste (HTF) kiertää suljetussa järjestelmässä ja lämmittää maan suoraan.
3. Lämmönsiirron maksimoinniksi ja lämpöhäviön välttämiseksi letkut peitetään heijastavilla HW-eristysmatoilla
4. Massoissa oleva kosteus lämpeää ja sulattaa nopeasti ja tehokkaasti syvemmälle maahan, 30-80 cm vuorokaudessa, riippuen olosuhteista.
5. Laite toimii miehittämättömänä, kunnes sulatus on valmis. GSM-ohjausyksikkö varoittaa mahdollisista ongelmista.



<https://heatwork.com/fi/tuotteet/frostheater/>