**FrostHeater**

**Kuva, joka sisältää kohteen teksti, ulko, puu, punainen

Kuvaus luotu automaattisesti**


**HW 3600**  
• 100 °C  
• 103 kW  
• 1860 kg

## Sopii sulatukseen, lämmitykseen, betonitöihin, vahinkosaneerauksiin jne.

* Roudansulatus & lämmittimet
* Sulatus ennen tamppausta
* Perusteiden, viemäröintien ja kylttien sulatus
* Täyttömassojen pakkassuojaus
* Perusteiden pakkassuojaus
* Rakennusten ja autotallien lämmitys
* Työpajojen ja työtelttojen lämmitys
* Betonin kovetus
* Sähköntuotto
* Vuokrakoneet

#### Näin roudansulatus FrostHeaterilla toimii

1. Joustavat lämpöletkut levitetään alueelle, joka sulatetaan, kovetetaan tai suojataan pakkaselta.
2. HW-lämmönsiirtoneste (HTF) kiertää suljetussa järjestelmässä ja lämmittää maan suoraan.
3. Lämmönsiirron maksimoinniksi ja lämpöhäviön välttämiseksi letkut peitetään heijastavilla HW-eristysmatoilla
4. Massoissa oleva kosteus lämpeää ja sulattaa nopeasti ja tehokkaasti syvemmälle maahan, 30-80 cm vuorokaudessa, riippuen olosuhteista.
5. Laite toimii miehittämättömänä, kunnes sulatus on valmis. GSM-ohjausyksikkö varoittaa mahdollisista ongelmista.

[](https://heatwork.com/wp-content/uploads/2010/11/slanger-matte-webversjon1.gif)

<https://heatwork.com/fi/tuotteet/frostheater/>